**Instructions Prima Klima ECTC-1M Display Controller**

Шаг 1.:

Подключите разъем RJ45 к разъему RJ45.



Шаг 2.: Нажмите кнопку > 2 секунды, чтобы войти в меню.



Шаг 3.: Поверните кнопку для настройки температуры

и нажмите, чтобы войти, поверните,

 чтобы установить температуру.



Шаг 4.: Нажмите кнопку, чтобы вернуться в меню.

Поверните кнопку в положение Min. Скорость и

нажмите, чтобы войти, поверните , чтобы установить

минимальную скорость. (например, 17%)



Шаг 5.:

Нажмите кнопку, чтобы вернуться в меню.

Поверните кнопку на максимум.

 Скорость и нажмите, чтобы войти, поверните

, чтобы установить максимальную скорость. (38%=360 м3/ч)



Шаг 6.:

Нажмите кнопку, чтобы вернуться в меню.

Очередь кнопка для выхода и сохранения внесенных

Изменений нажатием кнопки.



Шаг 7.:

Контролер начинает выполнять свою работу.

Как только температура на датчике достигнет

заданной температуры (синий), скорость вентилятора

переключится на максимальные настройки.

Если температура опускается ниже заданной температуры , вентилятор переключается на минимальную скорость.



Шаг 8.:

Если вы хотите использовать контроллер вентилятора

вручную без настройки температуры, нажмите

кнопку > 2 секунды, чтобы войти в меню.

Поверните кнопку, чтобы выйти из режима ручного

управления, и нажмите, чтобы войти.

Регулируйте скорость вручную, поворачивая кнопку.